Обґрунтування закупівлі: Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.
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	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття)  комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.

ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи.

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років).
Розмір бюджетного призначення складає                   834 138,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2024 рік.
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	 Роздiл 1. Санвузол на 2 кабінки
	
	

	1
	
	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1
	1000 м2
	0,0078

	2
	
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	0,39

	3
	
	Збирання та розбирання опалубки стяжки
	м2
	0,6

	4
	
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм
	100м2
	0,078

	5
	
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,078

	6
	
	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок
	100м2
	0,078

	7
	
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,078

	8
	
	Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
	100м2
	0,185

	9
	
	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу
	100м2
	0,228

	10
	
	Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та
бетону (затягування клейом)
	100м2
	0,28

	11
	
	Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг
	кг
	56

	12
	
	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,508

	13
	
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	100м2
	0,079

	14
	
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,079

	15
	
	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах
	100м2
	0,046

	16
	
	Двері внутрішні металопластикові
	м2
	4,6

	17
	
	Пробивання отворів в бутових фундаментах
	шт
	1

	18
	
	Установлення вентиляторiв в санвузлах
	шт
	3

	19
	
	Вентилятор
	шт
	3

	20
	
	Улаштування вентрешітки
	виріб
	3

	21
	
	Решітка вентиляційна
	шт
	3

	22
	
	Прокладання кабеля при схованiй проводцi
	100м
	0,18

	23
	
	Двожильний кабель напругою до 660в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,018

	24
	
	Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці
	100шт
	0,03

	25
	
	Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці
	100шт
	0,03

	26
	
	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т
(установлення каналізаційної станціі SOLOLIFT)
	насос
	2

	27
	
	Вартість каналізаційної станціі Sololift
	шт
	2

	28
	
	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води
	10к-т
	0,1

	29
	
	Умивальники в комплекті
	комплект
	1

	30
	
	Установлення змішувачів (з проточним електронагрівачем)
	10шт
	0,1

	31
	
	Змiшувач з проточним електронагрівачем
	комплект
	1

	32
	
	Сифон
	комплект
	1

	33
	
	Шланг до змішувача
	шт.
	1

	34
	
	[bookmark: _GoBack_копія_1]Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	10к-т
	0,2

	35
	
	Унiтаз в комплекті
	шт
	2

	36
	
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	100м
	0,12

	37
	
	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм
	м
	12

	38
	
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20мм
	100м
	0,14

	39
	
	Труби з поліетилену д.20 мм
	м
	14

	40
	
	Установлення кранів
	100 шт
	0,04

	41
	
	Крани кульовi, дiаметром 15мм
	шт
	4

	42
	
	Прокладання проводів по поверхні
	100м
	0,12

	43
	
	Двожильний кабель напругою до 660в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,012

	44
	
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	100шт
	0,03

	45
	
	Свiтильник
	шт
	3

	46
	
	Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці
	100шт
	0,03

	
	
	 Роздiл 2. Санвузол на 1 кабінку
	
	

	47
	
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	100м2
	0,09

	48
	
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	100м2
	0,09

	49
	
	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги
	100м2
	0,09

	50
	
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	1,35

	51
	
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3
	0,63

	52
	
	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар - з плівки
	100м2
	0,09

	53
	
	Улаштування підстильного шару бетонного
	м3
	0,9

	54
	
	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
	100м2
	0,09

	55
	
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,09

	56
	
	Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
	100м2
	0,068

	57
	
	Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та
бетону (затягування клейом)
	100м2
	0,22

	58
	
	Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг
	кг
	44

	59
	
	Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,152

	60
	
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	100м2
	0,0196

	61
	
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,0196

	62
	
	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах
	100м2
	0,016

	63
	
	Двері внутрішні металопластикові
	м2
	1,6

	64
	
	Установлення вентиляторiв в санвузлах
	шт
	1

	65
	
	Вентилятор
	шт
	1

	66
	
	Улаштування вентрешітки
	виріб
	1

	67
	
	Решітка вентиляційна
	шт
	1

	68
	
	Прокладання кабеля при схованiй проводцi
	100м
	0,06

	69
	
	Двожильний кабель напругою до 660в
перерiзом 2.1,5мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,006

	70
	
	Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці
	100шт
	0,01

	71
	
	Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці
	100шт
	0,01

	72
	
	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т
(установлення каналізаційної станціі SOLOLIFT)
	насос
	1

	73
	
	Вартість каналізаційної станціі Sololift
	шт
	1

	74
	
	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води
	10к-т
	0,1

	75
	
	Умивальники в комплекті
	комплект
	1

	76
	
	Установлення змішувачів (з проточним електронагрівачем)
	10шт
	0,1

	77
	
	Змiшувач з проточним електронагрівачем
	комплект
	1

	78
	
	Сифон
	комплект
	1

	79
	
	Шланг до змішувача
	шт.
	1

	80
	
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	10к-т
	0,1

	81
	
	Унiтаз в комплекті
	шт
	1

	82
	
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	100м
	0,07

	83
	
	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових
труб для каналізаціі, діаметр 50 мм
	м
	7

	84
	
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	100м
	0,14

	85
	
	Труби з поліетилену д.20 мм
	м
	14

	86
	
	Установлення кранів
	100 шт
	0,02

	87
	
	Крани кульовi, дiаметром 15мм
	шт
	2

	88
	
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	100шт
	0,01

	89
	
	Свiтильник
	шт
	1

	90
	
	Установлення вимикачів неутопленого
типу при відкритій проводці
	100шт
	0,01

	
	
	
	
	

	
	
	 Роздiл 3. Зовнішньо-будівельні роботи
	
	

	
	
	Мощення
	
	

	91
	
	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2
	1000 м2
	0,227

	92
	
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	22,7

	93
	
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м
	1000 м2
	0,227

	94
	
	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів
мощення [ФЭМ]
	1м різу
	60

	
	
	Стіни, стелі
	
	

	95
	
	Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях пд фундаменти
	100 м3
	0,007

	96
	
	Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В7,5
	100м3
	0,007

	97
	
	Улаштування стрічкових фундаментів
бетонних
	100м3
	0,007

	98
	
	Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м
	100м2
	0,132

	99
	
	Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та
бетону (затягування клейом)
	100м2
	0,132

	100
	
	Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг
	кг
	26,4

	101
	
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від вапняної фарби
	100м2
	5,1335

	102
	
	Чеканення і розшивання швів цокольних
панелей з внутрішньої сторони розчином
	100м шва
	3,8

	103
	
	Грунтування стін
	100м2
	5,1335

	104
	
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	2,8495

	105
	
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	2,284

	
	
	
	
	

	
	
	 Роздiл 4. Інші роботи
	
	

	106
	
	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм
полотном скловолокнистим, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	100м
	0,4

	107
	
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	0,9

	108
	
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	0,9




Уповноважена особа                                      Ольга ДЕМЧУК

