Обґрунтування закупівлі: Поточний ремонт приміщень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 Луцької міської ради» по просп.. Волі, 25 у м. Луцьку

Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи
Закупівля: UA-2025-06-06-011697-a

	Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення

	Поточний ремонт приміщень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської радипо просп.. Волі, 25 у м. Луцьку
код ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи


	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Поточний ремонт приміщень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської радипо просп.. Волі, 25 у м. Луцьку
В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для надання таких послуг.

	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівельP rozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років).
Розмір бюджетного призначення склада 540 724,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2025 рік.



Об’єми робіт

	№
Ч.ч.
.
	
	Найменуванняробіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	3
	4
	5

	
	
	загальнобудівельніроботи
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Відділ 1. Санвузол 2 поверх
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 1. Демонтажніроботи
	
	

	1
	
	Розбиранн яцегляних перегородок
	1 м3
	0,588

	2
	
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,0316

	3
	
	Демонтаж дверних  коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,02

	4
	
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	100м2
	0,0576

	5
	
	Розбирання цементних стяжо кпідлог
	100м2
	0,0576

	6
	
	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток
	100м2
	0,1173

	7
	
	Розбирання обшивки пласт.вагонкою стін
	100 м2
	0,2603

	8
	
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	100м2
	0,5474

	
	
	Роздiл 2. Дверi
	
	

	9
	
	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах
	100м2
	0,0316

	10
	
	Дверi метало пластикові внутрішні
	м2
	3,16

	
	
	Роздiл 3. Підлоги
	
	

	11
	
	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2+ 100 мм
	100м2
	0,069

	12
	
	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
	100м2
	1,104

	13
	
	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,069

	
	
	Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє
	
	

	14
	
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін
Всередені будівлі цементно-вапняним або
Цементним розчином по каменю та бетону
	100м2
	0,4942

	15
	
	Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухоїклеючої суміші,
число плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,4942

	16
	
	Улаштування каркасу підвісних стель
	100м2
	0,065

	17
	
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	100м2
	0,0632

	18
	
	Установлення дзеркала
	10шт
	0,2

	19
	
	Дзеркало 500х700 мм
	шт
	2

	
	
	
	
	

	
	
	Відділ 2. Санвузол майстерня
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	
	

	20
	
	Розбирання цегляних перегородок
	1 м3
	0,2928

	21
	
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,0147

	22
	
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,01

	23
	
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	100м2
	0,0498

	24
	
	Розбирання цементних стяжок підлог
	100м2
	0,0498

	25
	
	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток
	100м2
	0,1752

	26
	
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2
	100м2
	0,3413

	
	
	Роздiл 2. Дверi
	
	

	27
	
	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах
	100 м2
	0,0316

	28
	
	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних
	100 шт
	0,02

	29
	
	Блоки двернi МДФ ДГ 21-8
	шт
	2

	
	
	Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє
	
	

	33
	
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону
	100м2
	0,3413

	34
	
	Облицювання поверхонь стін к ерамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 до 7 шт
	100м2
	0,3413

	35
	
	Улаштування каркасу підвісних стель
	100м2
	0,0505

	36
	
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	100м2
	0,0487

	37
	
	Установлення дзеркала
	10шт
	0,2

	38
	
	Дзеркало 500х700 мм
	шт
	2

	
	
	Відділ 3. Сходова клітка
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	
	

	39
	
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,03

	40
	
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,01

	
	
	Роздiл 2. Дверi
	
	

	41
	
	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах
	100м2
	0,03

	42
	
	Дверi металопластикові внутрішні
	м2
	3

	
	
	Роздiл 3. Опорядження внутрiшнє
	
	

	43
	
	Фарбування раніше пофарбованих стін
Усередині будівлі водоемульсійними
сумішами з розчищенням понад 35%
	100м2
	1,475

	44
	
	Фарбування раніше пофарбованих стель
усередині будівлі водоемульсійними
сумішами з розчищенням понад 35%
	100м2
	0,498

	45
	
	Фарбування раніше пофарбованих укосів
усередині будівлі водоемульсійними
сумішами з розчищенням понад 35%
	100м2
	0,04

	
	
	Відділ 4. Коридор
	
	

	46
	
	Фарбування раніше пофарбованих стін
усередині будівлі водоемульсійними
сумішами з розчищеннямпонад 35%
	100м2
	1,1517

	47
	
	Фарбування раніше пофарбованих стель
Усередині будівлі водоемульсійними
сумішами з розчищенням понад 35%
	100м2
	0,49

	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 1. Різні роботи
	
	

	48
	
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	7,2

	49
	
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	7,2

	

	
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість

	
	
	
	
	

	
	
	Сантехнічні роботи
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 1. Водопровід В1
	
	

	1
	
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром15 мм
	100м
	0,16

	2
	
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20мм
	100м
	0,16

	3
	
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм
	м
	16

	4
	
	Улаштування ізоляції
	100м
	0,16

	5
	
	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм
	м
	16

	6
	
	Кран кульовий Ду15 мм
	шт
	3

	7
	
	З'єднання "американка" діам.20х1/2"
	шт
	2

	8
	
	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм
	шт
	3

	9
	
	Коліно 90 град. Із поліпропілену /різьба
зовнішня/ діам. 20х1/2" мм
	шт
	2

	10
	
	Коліно 90 град. Із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	5

	11
	
	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	2

	12
	
	Хрестовина діам. 20 мм
	шт
	3

	13
	
	Муфта діам. 20 мм
	шт
	8

	14
	
	Кріплення для ППР труби діам. 20 мм
	шт
	16

	15
	
	Шланг гнучкий діам. 15 мм, L=0,4 м
	шт
	3

	16
	
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до
існуючих мереж водопостачаннячи
опалення діаметром 20 мм
	1 шт
	1

	
	
	Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3
	
	

	17
	
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром15 мм
	100м
	0,04

	18
	
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20мм
	100м
	0,04

	19
	
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм
	м
	4

	20
	
	Улаштування ізоляції
	100м
	0,04

	21
	
	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм
	м
	4

	22
	
	Монтаж водонагрiвника електричного
	шт
	1

	23
	
	Електроводонагрівач V=30 л N=1,5 кВт
	шт
	1

	24
	
	Кран кульовий Ду15 мм
	шт
	1

	25
	
	Клапани зворотнi дискові муфтові латунні,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм
	шт
	1

	26
	
	З'єднання "американка" діам.20х1/2"
	шт
	1

	27
	
	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм
	шт
	2

	28
	
	Коліно 90 град. Із поліпропілену /різьба
зовнішня/ діам. 20х1/2" мм
	шт
	2

	29
	
	Коліно 90 град. Із поліпропіленудіам. 20 мм
	шт
	2

	30
	
	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	2

	31
	
	Хрестовина діам. 20 мм
	шт
	3

	32
	
	Муфта діам. 20 мм
	шт
	4

	33
	
	Кріплення для ППР труби діам. 20 мм
	шт
	6

	34
	
	Шланг гнучкий діам. 15 мм, L=0,4 м
	шт
	3

	
	
	Роздiл 3. Каналізація К1-майстерня 
	
	

	35
	
	Демонтаж раковин [умивальників]
	100к-т
	0,02

	36
	
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	100к-т
	0,01

	37
	
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	10к-т
	0,1

	38
	
	Унiтаз "Компакт"
	к-т
	1

	39
	
	Установлення умивальників одиночних з
Підведенням холодної та гарячої води
	10к-т
	0,2

	40
	
	Умивальник зі змiшувачем, кронштейнами,сифоном.
	к-т
	2

	41
	
	Врізування в діючівнутрішнімережі
трубопроводівканалізаціїдіаметром 100 мм
	шт
	1

	
	
	Роздiл 4. Каналізація К1- 2 поверх 
	
	

	42
	
	Демонтаж раковин [умивальників]
	100к-т
	0,02

	43
	
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	100к-т
	0,02

	44
	
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	10к-т
	0,2

	45
	
	Унiтаз "Компакт"
	к-т
	2

	46
	
	Установлення умивальників одиночних з
Підведенням холодної та гарячої води
	10к-т
	0,2

	47
	
	Умивальник зі змiшувачем, кронштейнами, сифоном.
	к-т
	2

	48
	
	Врізування в діючі внутрішні мережі
Трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

	шт
	2

	
	
	Електромонтажні роботи
	
	

	
	
	Роздiл 1. Санвузол 2 поверх 
	
	

	1
	
	Демонтаж вимикачів, розеток
	100шт
	0,04

	2
	
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	100шт
	0,02

	3
	
	Монтаж світильників , які встановлюються в
Підвісних стелях, кількість ламп 2 шт
	100шт
	0,02

	4
	
	Світильник світлодіодний 600*300 мм , LED - LED 18 Вт
	шт
	2

	5
	
	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних
	100шт
	0,02

	6
	
	Вимикач заглиблений для прихованої
проводки, одноклавішний
	шт
	2

	7
	
	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці
	100шт
	0,02

	8
	
	Розетка заглиблена для прихованої проводки 220В
	шт
	2

	9
	
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 наскобах
	100м
	0,15

	10
	
	Кабелi з мiдними жилами, марка ВВГнгд,
число жил та перерiз 3х1,5 мм2
	1000м
	0,015

	11
	
	Установлення сушарок для рук
	100шт
	0,02

	12
	
	Електросушка для рук 1кВт, 220В, 1ф.
	к-т
	2

	
	
	Роздiл 2. Санвузол майстерня
	
	

	13
	
	Демонтаж вимикачів, розеток
	100шт
	0,03

	14
	
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	100шт
	0,02

	15
	
	Монтаж світильників , які встановлюються в
підвісних стелях, кількість ламп 2 шт
	100шт
	0,02

	16
	
	Світильник світлодіодний 600*300 мм , LED -LED 18 Вт
	шт
	2

	17
	
	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних
	100шт
	0,02

	18
	
	Вимикач заглиблений для прихованої
проводки, одноклавішний
	шт
	2

	19
	
	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці
	100шт
	0,01

	20
	
	Розетка заглиблена для прихованої проводки 220В
	шт
	1

	21
	
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	100м
	0,12

	22
	
	Кабелi з мiдними жилами, марка ВВГнгд,
число жил та перерiз 3х1,5 мм2
	1000м
	0,012

	23
	
	Установлення сушарок для рук
	100шт
	0,01

	24
	
	Електросушка для рук 1кВт, 220В, 1ф.
	к-т
	1
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